1. 包装规格

 -四色、基本色、专色：1kg/罐

 -白墨：1.5kg/罐

2. 储存条件

 -请将油墨紧密密封在容器并储存在阴暗通风处。

 -储存温度控制在15℃-25℃。

3. 保质期

 -在上述存储条件下保质期为一年（金属墨为3个月）。

4. 清洗

 -对于UV墨，可以使用酒精或者UV专用清洗剂。

 -对于低迁移油墨，请使用低迁移专用清洗剂（参见产品说明书）。

 -对于普通墨，请使用普通清洗剂。

 -当清洗机器或工作区域时，建议穿防护服、佩戴安全手套及护目镜，以免溶剂或光油接触和溅到，使用完后请盖紧盖子，并放于安全地带。若不慎溅入眼睛，请用大量清水清洗，必要时请及时就医治疗；如皮肤沾染，请用肥皂和水清洗。

 -请参考材料安全数据表MSDS，获得更多的产品信息。